{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["化工码头检维修物资(未采购部分)","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"化工码头检维修物资(未采购部分)","index":0,"n_rows":40,"n_cols":12,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11]]}
["茂名港集团有限公司"]
["茂名港长兴石化储运有限公司生产准备物资计划及技术要求（化工码头检维修工器具）"]
["序号","名   称","型号规格","单位","申报量","备注","单价","总价","技术要求","提报专业","供货品牌","供货型号"]
[8,"室内接地线","1.5米杆，3米线","把",5,"维修工具",null,null,"规格：平口接地线；材质：玻璃钢环氧树脂；线材：无氧铜，透明绝缘；配套：接线棒（1米）＋分叉线（1米）＋尾线（3米）；要求提供检测报告","电气"]
[9,"高压验电笔","高压用双色带照明灯数显感应","支",3,"维修工具",null,null,"符合国家执行标准DL-740-2000 ；绝缘等级：10KV；杆长：可伸缩，伸1米；材质：玻璃钢环氧树脂；具有声光报警，测试功能；要求提供整体检测报告","电气"]
[14,"铝集油兜（带提把）","长×宽×深=0.6m×0.6m×0.25m，厚度：1.5mm","个",10,"码头软管排空用。",null,null,"铝制材质，长×宽×深=0.6m×0.6m×0.25m，厚度：1.5mm，","机械"]
[15,"集油兜（带提把）","304不锈钢，长×宽×深=0.6m×0.6m×0.25m，厚度：0.8mm","个",5,"码头软管排空用。",null,null,"304不锈钢材质，长×宽×深=0.6m×0.6m×0.25m，厚度：0.8mm","机械"]
[20,"码头输油臂转化接头","DN300转成DN400，DN300转DN200,，DN300转DN150，DN300转DN250各3","件",12,{"$nulls":3},"DN300转成DN400，DN300转DN200,，DN300转DN150，DN300转DN250各3 (材质：20#碳钢)","机械"]
[27,"蓝白格靠泊旗","115*135cm，带杆（铝合金）","把",10,"带插桶",null,null,"蓝白格靠泊旗，规格：115cm*135cm，带铝合金杆","机械"]
[39,"F把手架子","长1000mm×高1200mm×宽600mm，承重30KG","架",6,"铜合金",{"$nulls":3},"机械"]
[45,"手动液压扩张器","德国YQ30/5","台",1,"维修工具（品牌）",null,null,"法兰分离器；油泵整体式，工作能力≥8吨，尖部厚度≤11mm，尖端最大扩张距离≥30mm，最大张开距离≥40mm；钳头材质：合金钢，热处理；具有泄压阀、绝缘手柄。","电气"]
[77,"丝锥组套","DN15－50","套",2,"维修工具",{"$nulls":3},"机械"]
[82,"平堑刀","钢制","把",5,"维修工具",{"$nulls":3},"机械"]
[83,"平堑刀","防爆型","把",5,"维修工具",{"$nulls":3},"机械"]
[90,"铁柄螺丝刀","150mm，250mm，300mm各2","把",6,"维修工具",null,null,"材质：45号钢；150mm，杠粗度6mm，手柄粗22mm；250mm，杠粗度8mm，手柄粗22mm；300mm，杠粗度8mm，手柄粗22mm；","机械"]
[101,"台钻","西菱牌工业级高精度","台",1,"西菱牌 Z516B",null,null,"（西湖、东成、西菱同等级以上）\n（1）工业级台式钻床；额定电压：380V/三相；电机功率：≥500w；铜芯电机，可旋转升降主轴箱；\n（2）最大钻孔直径(mm)：≥16；主轴最大行程(mm)：≥70；主轴端至工作台面最大距离(mm)：≥300；\n（3）主轴转速可无极调速或多级可调(可调级数:≥4)；最高档转速(空载)：≥3000r/min","机械"]
[131,"梅花扳手","6－36mm","套",5,{"$nulls":4},"机械"]
[134,"套筒扳手","6－32mm","套",5,"维修工具",null,null,"(世达、绿林、保拉、卡夫威尔同等级以上)\n（1）材质：合金钢\n（2）25件套(可提供以下所述的相似或相近规格，总件数不少于25件)：内含：适用于组套内各规格套筒的快速脱落棘轮扳手(至少1把)，加长接杆(至少1根)；组套内需包含的套筒规格：5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30mm","机械"]
[137,"不锈钢工具柜",null,"个",10,"1000mmX500mmX1000mm(含脚100mm)",{"$nulls":3},"电气"]
[148,"手动液压扎带器","不锈钢扎带打包带剪拉紧工具","把",2,"维修工具",null,null,"（1）名称：不锈钢扎带专用扎带钳\n（2）本体材质: S45C；刀片材质: 65锰钢；\n（3）功能：收紧、切割扎带，可剪铜、铝、铁、不锈钢扎带\n（4）应用宽度:钢带12mm扎带\n（5）应用厚度:0.3mm以内","机械"]
[156,"鼓风机","≥680W","台",1,"东成",null,null,"充电式无刷吹风机；电源电压40V；电池配置20V，4.0Ah；额定电流18A；空载转速11500-20000r/min；(Turbo档23000r/min)；风量6-12m/min；风速24-48m/s","电气"]
[165,"剥线钳","带刃口剥线钳","把",8,"维修工具",null,null,"(世达、绿林、鹰之印 同等级以上)\n规格：7寸、9寸多功能剥线钳各4把\n功能：剥线孔 压线槽 剪切刃三位一体\n硬度≥HRC55","电气"]
[169,"手动多功能电工剥线钳","SP-082","把",1,"维修工具",null,null,"刃口材质：不锈钢\n支持剥线、剪线、压线、绕线、分线、夹线","电气"]
[172,"多功能强光防爆灯","JW  手提式","只",3,{"$nulls":3},"（厂家：信必睿、急先锋、小弹头、海洋王同等级以上）\n1）电池：高能无记忆电池，容量大，寿命长，可随时充电，循环使用，自放电率低，经济环保。额定电压约DC24V、额定容量20Ah、电池使用寿命约1000次（循环）。配工业级DC专用接口充电及充电器。供电方式：锂电池。\n2）LED光源：可瞬时启动和热启动，节能，平均使用寿命：100000h；额定功率：≤30W。连续放电工作时间：强光≥16h，工作光≥28h，充电时间≤10（h）。材质超白钢化玻璃双面镀膜，透光率高达98%，耐高温。配灯具备件。\n3）灯具采用聚光、工作光警示等多种工作模式，可任意转换照明模式。\n4）防护等级P66、防爆标志Exd IIC T6 Gb，抗摔，外壳材质进口硬度合合材料，重量大于等于15Kg：，适合在一区、二区的各种易燃易爆环境中使用。同时适用于雨天大雾天气。质保期3年，配合格证，防爆证书、说明书、质保卡。\n5）可加升降杆(≥220*246*1140mm（缩）/1550mm(伸))配有快速而可靠的锁紧机构、三脚架（≥2.8m），底部带方向移动耐磨滑轮，可拉行，携带使用方便，操作简单直观，灯头高度可任意调节。","电气"]
[175,"热缩套","Φ2.5mm/10米x3\nΦ6.0mm/10米x3\nΦ10mm/20米x3\nΦ25mm/10米x3\nΦ40mm/10米x3\nΦ90mm/10米x3","米",200,{"$nulls":3},"1)适用于≥10KV母排套，颜色可选\n2)材质：聚丙烯材质，防水防蚀，强绝缘保护，收缩比率≥200%，\n3)套在电气设备的母排上，加热后快速收缩，能有效的保护导线避免收到外部物件撞击损坏。收缩均匀、120°不滴流，满足设备的长期运行需要。耐磨耐开裂抗击。阻燃。\n4)可选Φ1.5/2.5/2.0/3.0/4.0/6.0。黑色各25米/套\n5)可选Φ25/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150mm，红色各25米/套，黄色各25米/套，绿色各25米/套。","电气"]
[179,"通信线缆标签打印机","配套空白标签","台",1,{"$nulls":3},"（精臣、爱普生、硕方同等级以上）\n1）连接方式：蓝牙、UBS、WIFi，可使用蓝牙连接手机/电脑，通过手机/电脑编辑打印内容。\n2）打印范围：15-80mm有效标签打印\n3）配套空白标签纸（白、红、黄、绿、蓝颜色各类型3卷）,配套色带（黑色带10卷）\n4）打印精度：≥300dpi，打印速度：30-60mm/s\n5）电池容量：≥2400mAh\n6）配电源适配器，数据线，可以连续使用≥5h,长久续航不断电，方便外出使用，待机时长≥180天。碳带打印，字迹长久不褪色，防水，防油，耐刮耐撕，打印清晰。具备APP编辑，批量打印，自由编辑，智能识别功能。能打线缆标签、平面标签、机架/托盘标签、挂牌标签，缠绕标签，固定资产标签。\n7）电源：≤24VDC\n8）机器箱子\n9）质保期为3年。","仪表"]
[190,"棉抹布","一级纯棉","KG",100,"易耗品",{"$nulls":3},"机械"]
[191,"铆钉","3.2mm*50mm","公斤",5,{"$nulls":4},"机械"]
[195,"青壳纸","各规格,最厚2mm","公斤",100,{"$nulls":4},"机械"]
[196,"耐油橡胶石棉板","1~5mm","公斤",200,{"$nulls":3},"执行标准 GB/T 539-2008 ；NY250；1mm、1.5mm各20公斤，2mm、3mm、4mm、5mm各40公斤","机械"]
[197,"聚四氟乙烯板","1~4mm","公斤",200,{"$nulls":3},"执行标准 QB/T 5257-2018 ；1mm、2mm、3mm、4mm各50公斤","机械"]
[198,"纯石墨盘根环","成型各规格","件",200,{"$nulls":3},"规格：外径*内径*高度=150*130*12、110*90*10、105*85*5、80*65*8、70*55*5、65*55*6、65*50*5、45*30*8、48*32*8、56*36*9、36*24*7各18件","机械"]
[199,"纯石墨盘根","6×6、8×8、10×10、12×12、14×14、16×16、20×20mm各5","公斤",35,{"$nulls":4},"机械"]
[206,"气割火枪","配套用一套耐压气管30米带阻火器","套",1,"GO1-100(送通针)",{"$nulls":3},"机械"]
[210,"不锈钢压力表","Y-100，PN2.5和PN4.0  Rc1\"/2各100","个",200,"  带表垫300个",null,null,"耐震压力表Y-100 304 1.6级 M20*1.5 弹簧管 0~2.0MPa 16个 \n耐震压力表Y-100 304 1.6级 M20*1.5 弹簧管 0~2.0MPa  8个 \n耐震压力表Y-100 304 1.6级 M20*1.5 弹簧管 0~2.0MPa  9个 \n压力表Y-100 304 1.6级 M20*1.5 弹簧管 0-1.6MPa  45个 \n真空表Z-100 316 1.6级 M20*1.5 弹簧管 0~1.6MPa  14个 \n压力表Y-100 304 1.6级 M20*1.5 弹簧管 0~1.6MPa  15个 \n压力表Y-100 304 1.6级 M20*1.5 弹簧管 0-4MPa  90个 \n压力表Y-150 304 0.4级 M20*1.5 弹簧管 0-4MPa  3个 ","仪表"]
[211,"压力表引压管","20#   G1\"/2－Rc1\"/2","条",50,"20#材质 通用型",{"$nulls":3},"仪表"]
[215,"仓库记账台账专用纸",null,"张",2000,"得力通用",null,null,"（得力、双旗、晨光同等级以上）\n1)按需定制\n2)每本50张，双面书写不易洇墨\n3)A4可横翻，\n4)适用场景仓库记帐\n5)装订方式：胶钉式装订\n6)封面材质：牛皮纸\n7)封面硬度：软面抄\n8)内页材质：道林纸\n9)台帐格式中标后提供","机械"]
[216,"进出库记录票据","三联","本",300,"得力通用",null,null,"1)规格: 三联单（白单、红单、黄单）\n2)材质：无碳纸，能支持长期保存\n3)尺寸： 241mm*279.4mm\n4)格式中标后提供","机械"]
[251,"安全帽架","304不锈钢，每个均能放20个帽子。尺寸为：四行20格，高度150cm×宽度130cm","个",3,{"$nulls":4},"机械"]
[null,"汇总",null,null,{"$f":"SUM(E4:E39)","v":3701}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}